// #### OEM (Original Equipment Manufacturer) #################################

Oem.Name = AG // Mögliche Werte: Generic, AG, IDC ...

// #### Applikation ###########################################################
App.Title = ceramill motion // Dieser Name wird in der Titelleiste, der Taskleiste sowie in der Information angezeigt

// #### Farben ################################################################

// Web-Farbcodes: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors

Color.Enabled.Off  = #032351    // enabled  inaktiv (Amann Girrbach dunkelblau)
Color.Enabled.On   = #FF8E16	// enabled  aktiv   (Amann Girrbach orange) 
Color.Disabled.Off = LightGray  // disabled inaktiv
Color.Disabled.On  = SandyBrown // disabled aktiv

// Alternative zu orange:
// Color.Enabled.Off  = #003F80   
// Color.Enabled.On   = DodgerBlue   
// Color.Disabled.Off = LightGray 
// Color.Disabled.On  = LightBlue

// #### Maschinen-Bezeichnungen ###############################################

                                                                          //  ID
Text.Name.MachineType.CM1              = Ceramill Motion                  //   1: Ceramill Motion 1 
Text.Name.MachineType.CM2_4AX          = Ceramill Motion 2 (4X)           //   2: Ceramill Motion 2 (4 Achsen)
Text.Name.MachineType.CM2_5AX          = Ceramill Motion 2 (5X)           //   3: Ceramill Motion 2 (5 Achsen)
Text.Name.MachineType.CM2_5AX_LATE2016 = Ceramill Motion 2 (5X) Late 2016 //   7: Ceramill Motion 2 (5 Achsen) Redesign "Late 2016"
Text.Name.MachineType.CMK_4AX          = Ceramill Mikro (4X)              //   4: Ceramill Mikro    (4 Achsen)
Text.Name.MachineType.CMK_4AX_LATE2016 = Ceramill Mikro (4X) Late 2016    //   8: Ceramill Mikro    (4 Achsen) Redesign "Late 2016"
Text.Name.MachineType.CMK_5AX          = Ceramill Mikro (5X)              //   6: Ceramill Mikro    (5 Achsen)
Text.Name.MachineType.CS               = E343                             //   5: E343
Text.Name.MachineType.CMK_IC           = Ceramill Mikro ic                //   9: Ceramill Mikro ic
Text.Name.MachineType.CMATIK           = Ceramill Matik                   //  10: Ceramill Matik
Text.Name.MachineType.EHA0007          = EHA0007                          // 100: Test-Adapter EHA0007 (nur für die Fertigung relevant)
Text.Name.MachineType.EHA0003          = EHA0003                          // 101: Test-Adapter EHA0003 (nur für die Fertigung relevant)


// #### Werkzeug-Bezeichnungen #################################################
// Diese Strings dienen zur Ermittlung des Werkzeugsatzes aus den begleitdenen XML-Dateien
// Groß-/Kleinschreibung wird ignoriert - also statt "ORANGE" ist auch "Orange" oder "orange" zulässig

Text.Name.Tool.Poly     = POLY                     // Zum Fräsen mit Werkzeugsatz "Poly"
Text.Name.Tool.Orange   = ORANGE                   // Zum Schleifen mit Werkzeugsatz "Orange"
Text.Name.Tool.Mill20.1 = Ceramill Roto Motion 2.0 // Zum Fräsen mit Standard-Werkzeugsatz 2,0mm 
Text.Name.Tool.Mill20.2 = Ceramill Roto 2.0        // Zum Fräsen mit Standard-Werkzeugsatz 2,0mm 
Text.Name.Tool.Mill25.1 = Ceramill Roto Motion 2.5 // Zum Fräsen mit Standard-Werkzeugsatz 2,5mm 
Text.Name.Tool.Mill25.2 = Ceramill Roto 2.5        // Zum Fräsen mit Standard-Werkzeugsatz 2,5mm

// #### Verfügbarkeit Rohlingshalter ############################################

BLH.1  = True
BLH.2  = True
BLH.3  = True
BLH.4  = True
BLH.5  = True
BLH.6  = True
BLH.6A = True
BLH.7  = True
BLH.7A = True
BLH.8  = True

// Halter für CS und Mikro IC
BLH.CS.1 = True   
BLH.CS.2 = True  
BLH.CS.3 = True 
BLH.CS.4 = True 
BLH.CS.5 = True
BLH.CS.6 = True 


// #### Konfiguration ###########################################################

Config.SplLid30MinSNr = AAC40251 // Ab dieser Seriennummer ist die "Spindelkappe 3.0" standardmäßig vorhanden
