vnMachineType=6
vbControllerUsed=True
vsSerialNbr=not defined
vsOemMachineName=not defined
vnOemCompany=1
avnToolSMaxV23[T1]=400
avnToolSMaxV23[T2]=1000
avnToolSMaxV23[T3]=1200
avnToolSMaxV23[T4]=400
avnToolSMaxV23[T5]=1000
avnToolSMaxV23[T6]=1200
avnToolSMaxV23[T7]=1000
avnToolSMaxV23[T8]=1000
avnToolSMaxV23[T9]=1000
avnToolSMaxV23[T10]=1000
vnVMax=100
vnTRamp=150
vnPathDevMax=100
vnMinSegmentLength=2
vnPathKp=10
vnKp=100
vnPosDevMaxV26=18
avnGearNum[X]=1
avnGearNum[Y]=1
avnGearNum[Z]=1
avnGearNum[B]=13
avnGearNum[A]=25
avnGearDen[X]=2
avnGearDen[Y]=2
avnGearDen[Z]=2
avnGearDen[B]=612
avnGearDen[A]=360
avnUks[X]=0
avnUks[Y]=0
avnUks[Z]=0
avnUks[B]=0
avnUks[A]=0
vnCurrentAllAxes=40
avnCurrentRun[X]=40
avnCurrentRun[Y]=40
avnCurrentRun[Z]=40
avnCurrentRun[B]=40
avnCurrentRun[A]=25
avnCurrentStop[X]=20
avnCurrentStop[Y]=20
avnCurrentStop[Z]=20
avnCurrentStop[B]=20
avnCurrentStop[A]=15
vnRotativeI=20
vnRotativeN=1750
avbInvDirSm[X]=True
avbInvDirSm[Y]=False
avbInvDirSm[Z]=False
avbInvDirSm[B]=True
avbInvDirSm[A]=False
avbInvDirEnc[X]=True
avbInvDirEnc[Y]=False
avbInvDirEnc[Z]=False
avbInvDirEnc[B]=True
avbInvDirEnc[A]=False
avbEncLoop[X]=False
avbEncLoop[Y]=False
avbEncLoop[Z]=False
avbEncLoop[B]=False
avbEncLoop[A]=False
avbEncWatch[X]=True
avbEncWatch[Y]=True
avbEncWatch[Z]=True
avbEncWatch[B]=True
avbEncWatch[A]=True
avbSmcTMCM1030TM[X]=True
avbSmcTMCM1030TM[Y]=True
avbSmcTMCM1030TM[Z]=True
avbSmcTMCM1030TM[B]=True
avbSmcTMCM1030TM[A]=True
avnEncoderRes[X]=4000
avnEncoderRes[Y]=4000
avnEncoderRes[Z]=4000
avnEncoderRes[B]=4000
avnEncoderRes[A]=4000
avnNMaxV23[X]=2000
avnNMaxV23[Y]=2000
avnNMaxV23[Z]=2000
avnNMaxV23[B]=800
avnNMaxV23[A]=1500
avnPosMscMin[X]=0
avnPosMscMin[Y]=0
avnPosMscMin[Z]=-80000
avnPosMscMin[B]=-1800000000
avnPosMscMin[A]=-212500
avnPosMscMax[X]=140000
avnPosMscMax[Y]=100000
avnPosMscMax[Z]=0
avnPosMscMax[B]=1800000000
avnPosMscMax[A]=127000
avnPosMscRef[X]=46000
avnPosMscRef[Y]=12000
avnPosMscRef[Z]=-9000
avnPosMscRef[B]=-38120
avnPosMscRef[A]=-199240
avbDoRef[X]=True
avbDoRef[Y]=True
avbDoRef[Z]=True
avbDoRef[B]=True
avbDoRef[A]=True
avbRefDirNeg[X]=True
avbRefDirNeg[Y]=True
avbRefDirNeg[Z]=False
avbRefDirNeg[B]=False
avbRefDirNeg[A]=True
avnPosWksRef[X]=53604
avnPosWksRef[Y]=49090
avnPosWksRef[Z]=-54000
avnPosWksRef[B]=0
avnPosWksRef[A]=0
vnPosToolX=141307
vnPosToolY=49000
vnPosToolZ=-26737
vnPosToolB1=-126000
vnPosToolBDelta=24000
vnPosToolBDelta34=132000
vnPosWzeB1=54000
vnPosWzeY=36000
vnPosToolZDiff=0
avnPosTl[X]=130430
avnPosTl[Y]=49163
avnPosTl[Z]=-32240
avnPosTl[B]=0
avnPosTl[A]=-1
vnTiltAdX=75000
vnTiltAdY=0
vnTlLenCorrOffset=1000
vnTlTol=4000
vnTlDevMax=50
vnTlCntIdle=-79
vnTlCntThd=210
avnPosService[X]=55000
avnPosService[Y]=50000
avnPosService[Z]=-15000
avnPosService[B]=0
avnPosService[A]=0
vnSplNMax=60000
vbSplInvDir=False
vnSuKhlPPrgV36=40
vnSuKhlPSrvCtrlV36=40
vnSuKhlI=2000
vbSuCheckRefluxOk=False
vbSuUseLeakExt=True
vnSfrCycles=3
vnSfrTimeOn=1000
vnSfrTimeOff=500
vnLastAutoUpdate=20
avbSmcClosedLoop[X]=True
avbSmcClosedLoop[Y]=True
avbSmcClosedLoop[Z]=True
avbSmcClosedLoop[B]=True
avbSmcClosedLoop[A]=True
avbSmcCheckComm[X]=True
avbSmcCheckComm[Y]=True
avbSmcCheckComm[Z]=True
avbSmcCheckComm[B]=True
avbSmcCheckComm[A]=True
vbDisableTl=False
vbDisableSchutz=False
vbDisableDl=False
vbDisableSpl=False
vbDisablePrgToolChange=False
vbDisableWze=False
vbDisablePrgEndT1=False
vbDisableToolAbrasion=False
vbDisableInput=False
vbDisableSuErr=False
vbSwapS1S2=False
vbCurrentSelective=True
vbUseSupplyUnit=False
vbUseAbsNoMtnc=True
vbUseAxisA=True
vbUseSfr=False
vbUseIntegratedDlk=False
vbUseIntegratedKhl=False
vbUseTlSwitch=False
vbUseDiAbsLimitAsS1=False
vbUseExternalSpl=False
vbKhlCheck=False
vbRefAuto=False
vnSplType=1
avnEncoderAlignment[X]=0
avnEncoderAlignment[Y]=0
avnEncoderAlignment[Z]=0
avnEncoderAlignment[A]=0
avnEncoderAlignment[B]=0
avnIPeak[X]=4000
avnIPeak[Y]=4000
avnIPeak[Z]=4000
avnIPeak[A]=4000
avnIPeak[B]=5000
avnSKp[X]=10000
avnSKp[Y]=10000
avnSKp[Z]=10000
avnSKp[A]=15000
avnSKp[B]=15000
avnSKi[X]=10
avnSKi[Y]=10
avnSKi[Z]=10
avnSKi[A]=0
avnSKi[B]=0
avnVKp[X]=15000
avnVKp[Y]=15000
avnVKp[Z]=15000
avnVKp[A]=15000
avnVKp[B]=15000
avnVKi[X]=100
avnVKi[Y]=100
avnVKi[Z]=100
avnVKi[A]=100
avnVKi[B]=100
avnIKp[X]=250000
avnIKp[Y]=250000
avnIKp[Z]=250000
avnIKp[A]=500000
avnIKp[B]=500000
avnIKi[X]=5000
avnIKi[Y]=5000
avnIKi[Z]=5000
avnIKi[A]=5000
avnIKi[B]=5000
