vnMachineType=3
vbControllerUsed=True
vsSerialNbr=not defined
vsOemMachineName=not defined
vnOemCompany=0
avnToolSMaxV23[T1]=400
avnToolSMaxV23[T2]=1000
avnToolSMaxV23[T3]=1200
avnToolSMaxV23[T4]=400
avnToolSMaxV23[T5]=1000
avnToolSMaxV23[T6]=1200
avnToolSMaxV23[T7]=1000
avnToolSMaxV23[T8]=1000
avnToolSMaxV23[T9]=1000
avnToolSMaxV23[T10]=1000
vnVMax=100
vnTRamp=150
vnPathDevMax=100
vnMinSegmentLength=2
vnPathKp=10
vnKp=100
vnPosDevMaxV26=18
avnGearNum[X]=1
avnGearNum[Y]=1
avnGearNum[Z]=1
avnGearNum[B]=25
avnGearNum[A]=25
avnGearDen[X]=2
avnGearDen[Y]=2
avnGearDen[Z]=2
avnGearDen[B]=360
avnGearDen[A]=360
vnCurrentAllAxes=40
avnCurrentRun[X]=40
avnCurrentRun[Y]=40
avnCurrentRun[Z]=40
avnCurrentRun[B]=40
avnCurrentRun[A]=25
avnCurrentStop[X]=20
avnCurrentStop[Y]=20
avnCurrentStop[Z]=20
avnCurrentStop[B]=20
avnCurrentStop[A]=15
vnRotativeI=20
vnRotativeN=1750
avbInvDirSm[X]=False
avbInvDirSm[Y]=False
avbInvDirSm[Z]=True
avbInvDirSm[B]=False
avbInvDirSm[A]=False
avbInvDirEnc[X]=False
avbInvDirEnc[Y]=False
avbInvDirEnc[Z]=True
avbInvDirEnc[B]=False
avbInvDirEnc[A]=False
avbEncLoop[X]=False
avbEncLoop[Y]=False
avbEncLoop[Z]=False
avbEncLoop[B]=False
avbEncLoop[A]=False
avbEncWatch[X]=True
avbEncWatch[Y]=True
avbEncWatch[Z]=True
avbEncWatch[B]=True
avbEncWatch[A]=True
avbSmcTMCM1030TM[X]=True
avbSmcTMCM1030TM[Y]=True
avbSmcTMCM1030TM[Z]=True
avbSmcTMCM1030TM[B]=True
avbSmcTMCM1030TM[A]=True
avnEncoderRes[X]=4000
avnEncoderRes[Y]=4000
avnEncoderRes[Z]=4000
avnEncoderRes[B]=4000
avnEncoderRes[A]=4000
avnNMaxV23[X]=2000
avnNMaxV23[Y]=2000
avnNMaxV23[Z]=2000
avnNMaxV23[B]=600
avnNMaxV23[A]=2000
avnPosMscMin[X]=-152000
avnPosMscMin[Y]=-128000
avnPosMscMin[Z]=-108000
avnPosMscMin[B]=-30000
avnPosMscMin[A]=-1800000000
avnPosMscMax[X]=0
avnPosMscMax[Y]=0
avnPosMscMax[Z]=0
avnPosMscMax[B]=30000
avnPosMscMax[A]=1800000000
avnPosMscRef[X]=-150000
avnPosMscRef[Y]=1000
avnPosMscRef[Z]=-2000
avnPosMscRef[B]=-5000
avnPosMscRef[A]=-690
avbDoRef[X]=True
avbDoRef[Y]=True
avbDoRef[Z]=True
avbDoRef[B]=True
avbDoRef[A]=True
avbRefDirNeg[X]=True
avbRefDirNeg[Y]=False
avbRefDirNeg[Z]=False
avbRefDirNeg[B]=False
avbRefDirNeg[A]=False
avnPosWksRef[X]=-90460
avnPosWksRef[Y]=-66135
avnPosWksRef[Z]=-82380
avnPosWksRef[B]=0
avnPosWksRef[A]=0
vnPosToolX=-2870
vnPosToolY=-66135
vnPosToolZ=-64729
vnPosToolB1=-113995
vnPosToolBDelta=24000
vnPosToolBDelta34=132000
vnPosWzeB1=-34000
vnPosWzeY=50500
vnPosToolZDiff=0
avnPosTl[X]=-143404
avnPosTl[Y]=-726
avnPosTl[Z]=-7981
avnPosTl[B]=0
avnPosTl[A]=75000
vnTiltAdX=75000
vnTiltAdY=40
vnTlLenCorrOffset=1000
vnTlTol=2000
vnTlDevMax=50
vnTlCntIdle=-79
vnTlCntThd=210
avnPosService[X]=-95000
avnPosService[Y]=-118000
avnPosService[Z]=-100000
avnPosService[B]=0
avnPosService[A]=90000
vnSplNMax=90000
vbSplInvDir=False
vnSuKhlPPrgV36=100
vnSuKhlPSrvCtrlV36=100
vnSuKhlI=2000
vbSuCheckRefluxOk=False
vbSuUseLeakExt=True
vnSfrCycles=3
vnSfrTimeOn=1000
vnSfrTimeOff=500
vnLastAutoUpdate=20
avbSmcClosedLoop[X]=True
avbSmcClosedLoop[Y]=True
avbSmcClosedLoop[Z]=True
avbSmcClosedLoop[B]=True
avbSmcClosedLoop[A]=True
avbSmcCheckComm[X]=True
avbSmcCheckComm[Y]=True
avbSmcCheckComm[Z]=True
avbSmcCheckComm[B]=True
avbSmcCheckComm[A]=True
vbDisableTl=False
vbDisableSchutz=False
vbDisableDl=False
vbDisableSpl=False
vbDisablePrgToolChange=False
vbDisableWze=False
vbDisablePrgEndT1=False
vbDisableToolAbrasion=False
vbDisableInput=False
vbDisableSuErr=False
vbCurrentSelective=True
vbUseSupplyUnit=False
vbUseAbsNoMtnc=True
vbUseAxisA=True
vbUseSfr=True
vbUseIntegratedDlk=False
vbUseIntegratedKhl=True
vbUseTlSwitch=False
vbUseDiAbsLimitAsS1=False
vbPrgForceVMax=False
vbPrgForceNMax=False
vbPrgAutoRepeat=False
vnSplType=2
avnEncoderAlignment[X]=0
avnEncoderAlignment[Y]=0
avnEncoderAlignment[Z]=0
avnEncoderAlignment[A]=0
avnEncoderAlignment[B]=0
avnIPeak[X]=4000
avnIPeak[Y]=4000
avnIPeak[Z]=4000
avnIPeak[A]=4000
avnIPeak[B]=5000
avnSKp[X]=25000
avnSKp[Y]=25000
avnSKp[Z]=25000
avnSKp[A]=10000
avnSKp[B]=50000
avnSKi[X]=0
avnSKi[Y]=0
avnSKi[Z]=0
avnSKi[A]=0
avnSKi[B]=25
avnVKp[X]=10000
avnVKp[Y]=10000
avnVKp[Z]=10000
avnVKp[A]=10000
avnVKp[B]=10000
avnVKi[X]=0
avnVKi[Y]=0
avnVKi[Z]=0
avnVKi[A]=100
avnVKi[B]=0
avnIKp[X]=250000
avnIKp[Y]=250000
avnIKp[Z]=250000
avnIKp[A]=500000
avnIKp[B]=500000
avnIKi[X]=5000
avnIKi[Y]=5000
avnIKi[Z]=5000
avnIKi[A]=5000
avnIKi[B]=5000
